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Stahlwille Live-Webinar: Mehr Prozesssicherheit beim Drehmomentanzug
Das kostenlose Webinar am 6. Oktober zeigt praxisnah, wie typische Fehlerquellen beim kontrollierten Schraubenanzug wirksam reduziert werden können

Am 6. Oktober 2026 lädt Stahlwille zu einem neuen Live-Webinar ein. Unter dem Titel „Fehlerquellen beim Drehmomentanzug – warum eingestellt nicht gleich aufgebracht ist“ richtet sich das Webinar an Fach- und Führungskräfte aus Produktion und Fertigung, Qualitätsmanagement, Engineering und Entwicklung sowie Instandhaltung und Service. Im Mittelpunkt des Webinars steht die Frage, wie sich mit moderner Drehmomenttechnologie typische Fehlerquellen bei kontrollierten Schraubprozessen reduzieren lassen. Ein korrekt eingestelltes Drehmomentwerkzeug allein garantiert noch keine fehlerfreie Verschraubung. Weiterbelastung nach der Auslösung, Stichmaßabweichungen oder weitere Fehler bei der Anwendung können dazu führen, dass die Verschraubung nicht korrekt ausgeführt wird.

Anhand praxisnaher Beispiele erfahren die Teilnehmenden, welche typischen Fehler beim kontrollierten Schraubenanzug auftreten und welche Auswirkungen sie auf Qualität, Reproduzierbarkeit und Prozesssicherheit haben können. Live-Demonstrationen mit Stahlwille Drehmomentwerkzeugen zeigen, wie moderne Drehmomenttechnologie Anwender dabei unterstützt, diese Risiken zu reduzieren.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz elektromechanischer eClick-Drehmomentwerkzeuge von Stahlwille. Diese verbinden elektronische Messtechnik und digitale Präzision mit einem spür- und hörbaren mechanischen „Click“. Gerade unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zeigt dieses Zusammenspiel seine Stärken. In lauten Produktionsumgebungen, bei Arbeiten über Kopf oder in schwer einsehbaren Montagesituationen bleibt das mechanische Auslösesignal eindeutig wahrnehmbar. 

Neben technischen Hintergründen erhalten die Teilnehmer im Webinar konkrete Handlungsempfehlungen für ihren Arbeitsalltag. Eine Fragerunde bietet zudem die Möglichkeit, individuelle Problemstellungen mit dem Experten zu diskutieren.

Referent des Webinars ist Léonard Eppendorf, Junior Produktmanager im Bereich der digitalen Drehmomenttechnologie bei Stahlwille.

Termin: 6. Oktober 2026, 10:00 – 11:00 Uhr
Teilnahme: kostenlos

Weitere Informationen und Anmeldung:
https://stahlwille.com/de_de/news/detail/live-webinar-fehlerquellen-beim-drehmomentanzug-warum-eingestellt-nicht-gleich-aufgebracht-ist/41446869520
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