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Ein Werkzeug, drei Ventilgrößen
Der ALARM Mehrzweckventilschlüssel erleichtert die Montage von Eck- und Kombiventilen sowie weiteren Sanitäranschlüssen – insbesondere in engen Bauräumen

Bei der Montage von Ventilen unter Waschbecken oder ähnlich beengten Installationsbereichen steht häufig nur wenig Platz für den Werkzeugeinsatz zur Verfügung. Der ALARM Mehrzweckventilschlüssel wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Er ermöglicht ein ebenso sicheres wie komfortables Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
Dank seines um 90 Grad abgewinkelten Griffs lässt sich das Werkzeug gezielt in engen Bauräumen einsetzen, in denen herkömmliche Schlüssel an ihre Grenzen stoßen. Auch bei der Installation von Wandanschlussbögen für Duscharmaturen ist der Mehrzweckventilschlüssel eine praxisgerechte Lösung.

Drei Anschlussgrößen in einem Werkzeug

Der Mehrzweckventilschlüssel vereint drei gängige Anschlussgrößen für Sanitärmontagen. Neben der 3/8"-Aufnahme gehören passende Adapter für 1/2" und 3/4" zum Set. So deckt ein Werkzeug unterschiedliche Ventilgrößen ab, ohne dass mehrere einzelne Werkzeuge benötigt werden. Für die Montage wird der passende Adapter gewählt und am Ventil angesetzt. Anschließend lässt sich das Ventil über den roten Griff als Hebel ein- oder ausschrauben. 

Gegenüber dem Einsatz von Ratschen, Zangen oder Schraubenschlüsseln verringert die Verwendung der korrekten Schlüsselgröße das Risiko des Abrutschens und damit von Kratzern oder anderen Beschädigungen an Armaturen. Das ist vor allem bei verchromten sowie schwarz oder weiß beschichteten Oberflächen ein wichtiger Pluspunkt, der für den Einsatz des Mehrzweckschlüssel spricht.

Edelstahl und rutschfester Griff

Der Werkzeugkörper besteht aus V2A-Edelstahl. Das Material ist wasser- und korrosionsbeständig und damit für den Einsatz im SHK-Bereich geeignet. Die rutschfeste Kunststoffummantelung des Griffs unterstützt einen sicheren Halt bei der Handhabung. Das Gewicht beträgt 222 Gramm.

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche aus robustem Textilmaterial. Mit dem integrierten Gürtelclip lässt sich der Mehrzweckventilschlüssel am Einsatzort griffbereit mitführen und nach Gebrauch geschützt verstauen.

Weitere Informationen: www.alarm-werkzeuge.de
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